# **美术学院艺术设计大楼形象空间美化工程采购项目设计需求**

**1.大楼现有大字位置调整：**需与大楼整体建筑风格协调，保证视觉平衡，字体清晰醒目，保证施工后字体牢固安全。

**2.校友宣传栏（1200mm高，10个）：**采用统一风格，兼具展示与保护功能，便于更换内容，材质选用户外防潮防锈材料。

**3.中间草地形象墙（5700mm**\***1800mm**\***250mm，正反两面）：**体现学院特色与文化内涵，两面展示内容有区分又关联，结构稳固，适应户外环境，且凸显艺术特色。

**4.教师形象墙（3000mm**\***2000mm，2 项）：**突出学院及教师风采，布局合理，设计简洁大方，材质质感佳，便于清洁维护。

**5.行政楼二楼北向文化墙（6150mm\*2080mm，约12.8 平方）：**融合学院行政文化，色调和谐，信息展示层次分明，安装牢固。

**6.行政楼二楼南向会议室一侧文化墙（7000mm\*2080mm，约14.56 平方）：**契合会议室庄重氛围，设计简约实用，突出学术气息。

**7.行政楼二楼南向办公室一侧文化墙（7000mm\*2080mm，约14.56 平方）：**与会议室文化墙风格呼应，体现办公空间特色，内容互补，整体协调。

**8.挂作品墙面使用高质量静音滑轮轨道：**确保滑动顺畅无噪音，承重达标，与安装面适配，外观简洁，耐腐蚀性高。

**9.大楼入口梯护栏内墙修缮与喷色（外墙真石漆，约60平方）：**修复后与原墙体风格统一，真石漆涂层耐磨耐腐蚀，施工平整，与建筑大楼及周边环境协调。

**10.大楼入口梯护栏外墙修缮与喷色（外墙真石漆，约156 平方）：**修复后与原墙体风格统一，真石漆涂层耐磨耐腐蚀，施工平整，兼顾美观与安全防护。

**11.踏步侧立面刷漆（室外大楼梯，10000mm\*65级台阶，约650 米）：**颜色与楼梯整体协调，漆料防滑耐磨损，施工均匀无漏刷。

**12.**其他未列明的需求，或上述条件因实际情况需调整的，均以询价单位对本项目的实际要求为准。